附件1

公路水运工程监理企业资质申报材料指标汇总

| **序号** | **项目** | | **材料要求** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公路工程乙级** | **水运工程甲级** | **水运工程乙级** | **水运工程机电专项** |
| 1 | 总体要求 | 基本条件 | 经依法登记注册的企业法人 | | | |
| 安全生产 | 作为工程质量安全事故当事人的，经有关主管部门认定无责任，或虽受相关行政处罚但已履行完毕 | | | |
| 2 | 人员要求 | 企业负责人 | 1人/5年经历/监理工程师/非退休/3年劳动合同 | 1人/10年经历/监理工程师/非退休/3年劳动合同 | 1人/5年经历/监理工程师/非退休/3年劳动合同 | 1人/10年水运机电经历/监理工程师/非退休/3年劳动合同 |
| 技术负责人 | 1人/8年经历/总监经历/监理工程师/非退休/3年劳动合同 | 1人/15年经历/大型总监经历/高工/监理工程师/非退休/3年劳动合同 | 1人/8年经历/总监经历/监理工程师/非退休/3年劳动合同 | 1人/15年水运机电经历/水运机电总监经历/机电高工/监理工程师/非退休/3年劳动合同 |
| 中级及以上职称人员 | 20人/14人3年劳动合同 | 40人/28人3年劳动合同 | 20人/14人3年劳动合同 | 25人/18人3年劳动合同 |
| 监理工程师 | 10人/7人3年劳动合同 | 25人/18人3年劳动合同 | 10人/7人3年劳动合同 | 12人/9人3年劳动合同 |
| 工程系列高工 | 3人/2人3年劳动合同 | 10人/7人3年劳动合同 | 3人/2人3年劳动合同 | 10人/7人3年劳动合同 |
| 经会人员 | 1人3年劳动合同 | 2人/1人3年劳动合同 | 1人3年劳动合同 | 2人/1人3年劳动合同 |
| 3 | 业绩要求（满足其一） | 企业业绩  +  个人业绩 | / | 5项中型  +9人/大型/3年劳动合同  +3人/大型/总监或总监代表经历/3年劳动合同 | / | / |
| 个人业绩 | 4人/2项/3年劳动合同 | / | 4人/水运监理业绩/3年劳动合同  +2人/总监或总监代表经历/3年劳动合同  +1人/中型及以上/总监或总监代表经历/3年劳动合同 | 6人/水运机电业绩/3年劳动合同  +3人/水运机电总监或总监代表经历/3年劳动合同 |
| 企业业绩 | 1项二类 | 1项大型+2项中型 | 1项中型 | 2项水运机电业绩 |
| 2项三类 | 2项大型 | 2项小型 |
| 4 | 试验检测仪器设备要求 | 土工试验 | 烘箱、天平、电子秤、标准筛、摇筛机、液塑限联合测定仪、标准击实仪 | | | 经纬仪、水准仪、测距仪  拉压力传感器、荷重传感器  手持数字转速表  数字万用表、数字钳形电流表  绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪  照度计  超声波测厚仪、超声波探测仪、超声波涂层测厚仪  红外式温度计  噪声计、水平仪、风速仪  焊缝检验尺、厚薄规、螺纹量规、游标卡尺 |
| 水泥混凝土、砂浆试验 | 坍落度仪、压力试验机（2000kN、300kN各1台） | | |
| 沥青试验 | 针入度仪、延度仪、软化点试验仪、恒温水槽（控温精度0.1℃） | / | |
| 石灰试验 | 滴定设备 | / | |
| 集料试验 | / | 压碎指标测定仪 | |
| 混凝土强度检测 | 回弹仪 | | |
| 路基路面检测 | 灌砂仪、路面取芯钻机、连续式平整度仪 | / | |
| 钢材与链接接头试验 | / | 伺服万能试验机、弯曲装置（含弯头）、反向弯曲装置（含弯头） | / |
| 测量设备 | 经纬仪、水准仪 | 水准仪、全站仪 | |
| 5 | 企业信誉 | 有两期全国评价结果 | 最近两期均不低于B级 | 最近两期均不低于B级且其中一期不低于A级 | 最近两期均不低于B级 | |
| 有一期全国评价结果 | 不低于B级且申请前一年内无未发现存在严重不良行为 | | | |
| 无全国评价结果 | 申请前一年内或企业成立至申请前未发现存在严重不良行为 | | | |